**Skaidrojošais apraksts**

Ēkas fasādes apliecinājuma karte izstrādāta saskaņā ar apsekošanas rezultātiem un Latvijā spēkā esošiem normatīviem:

· LR" Būvniecības likums",

· MK 500 "Vispārīgie būvnoteikumi ",

· MK 529 „Ēku būvnoteikumi”;

· LBN 202-18 "Būvprojekta saturs un noformēšana;

· LBN 003-19 " Būvklimatoloģija";

· LBN 200-21 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs";

· LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

· LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika";

· LVS EN 1991-1-(1,2,3 ,4,5,6,7). "Iedarbes uz konstrukcijām";

· LVS EN 1995-1-1 „Koka konstrukciju projektēšana”;

Ēkas fasādes apliecinājuma karte tika izstrādāta piecstāvu ar trim ieejam, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Enerģētiķu šķērsielā 8, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšanai. Apsekošanas laikā bija konstatēts ka esošās pārseguma sijas ir apmierinošā stāvoklī un nav nepieciešāmas esošā siltināšanas noņemšana. Bēniņu siltumizolācija neatbilst LBN 002-19. Projekta realizācijai izmantot tikai sertificētus ES būvmateriālus. **Nerekomendēts veikt bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanu bez jumta seguma nomaiņu.**

Projekta realizācijai izmantot tikai sertificētus EC būvmateriālus.

Būvniecības laikā radušos sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumus savākt īpaši tiem paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.

**Fotofiksācija:**

 

Att.Nr.1. Skats uz jumtu Att.Nr.2. Skats uz jumtu

 

Att.Nr.3. Jumta nesošas konstrukcijas Att.Nr.4. Jumta nesošas konstrukcijas

 

Att.Nr.5. Jumta nesošas konstrukcijas Att.Nr.6. Jumta nesošas konstrukcijas

Sastādīja: A.Grigorjevs