Skaidrojošais apraksts

Ēkas fasādes apliecinājuma karte izstrādāta saskaņā ar apsekošanas rezultātiem un Latvijā spēkā esošiem normatīviem:

* LR" Būvniecības likums",
* MK 500 "Vispārīgie būvnoteikumi ",
* MK 529 „Ēku būvnoteikumi”;
* LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana;
* LBN 003-15 " Būvklimatoloģija";
* LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas";
* LVS EN 1991-1-(1,2,3 ,4,5,6,7. Iedarbes uz konstrukcijām).

Ēkas fasādes apliecinājuma karte tika izstrādāta piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Tukuma ielā 32, Daugavpilī, jumta seguma ierīkošanai. Jumtas un bēniņu siltumizolācija neatbilst LBN 002-15. Jumta segums ir sliktā tehniskā stāvoklī un nenodrošina jumta hidroizolāciju. Projektā paredzēti : jumta seguma virsmas remonts ar cementa smilšu javu M100, pēc tam tas pārsegšana ar ruļļu materiāliem (uzkausējuma membrāna ) vienā kārtā ar rūpīgu piekļuvumu apstrādāšanu pie sienām un ventizvadiem, gala ārsienu parapetu skārda apdares nomaiņa, ventizvadu remonts (vietās kur tas ir nepieciešams), jumta nožogojuma uzstādīšana, izejas jumta lūkas skārda apdares nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana.

Projekta realizācijai izmantot tikai sertificētus EC būvmateriālus. Tērauda elementiem (tērauda sloksnes) jātbilst LVS EN 10025 standartam, stiegrām jāatbilst LVS EN 10080 standartam, cementa javai jāatbilst LVS EN 197 standartam, cinkotā skārda elementiem jāatbilst LVS EN 14783 standartam.

Būvniecības laikā radušos sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumos savākt īpaši tiem paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.

Fotofiksācija:

 

  

 

# Sastādīja: Jānis Rapša