UZAICINĀJUMS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina potenciālos pretendentus piedalīties cenu aptaujā 
Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar projektu”
(identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/108P)
I. Vispārīgā informācija

1. Uzaicinājuma publicēšanas datums: 2026.gada 13.novembris
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
	Pasūtītāja nosaukums
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs
	41503002485

	Juridiskā adrese
	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

	Tālruņa Nr.
	80007287

	Elektroniskā pasta adrese
	pasts@ddzksu.lv

	Mājaslapas adrese (URL)
	www.ddzksu.lv

	Kontaktpersona
	iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, 304.kab.

	Tālruņa Nr.
	654 07268

	e-pasta adrese
	diana.ogijenko@ddzksu.lv

	Darbs
	Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	Kontaktpersona
	Ražošanas tehniskās nodaļas ēku būvinženieris Amanda Aleksejeva (ar specifikāciju saistītos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	65434977


3. Iepirkuma metode: Cenu aptauja ir Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums (Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000.00 bez PVN).
4. Zemsliekšņa iepirkums ir veikts uz dzīvojamās mājas, dzīvokļu īpašnieku 2026.gada 3.novembra kopsapulces protokola Nr. 2026/2 (reģ.Nr.1.13/5444, 04.11.2026.) pamata. 
5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu diana.ogijenko@ddzksu.lv ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
6. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2026.gada 24.novembrim, plkst. 14:00.
7. Cenu aptaujas rezultāti tiks publicēti Pasūtītāja mājaslapā www.ddzksu.lv.
8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

II. Iepirkuma priekšmets

9. Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar projektu”. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) (1.pielikums).
10. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
11. Paredzamā līgumcena eiro bez PVN: līdz 9999.00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro).

12. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.
13. Paredzamais līguma izpildes termiņš: paredzēts iepirkuma tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā)(1.pielikums).

III. Piedāvājuma noformēšana
14. Piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1).

15. Piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2).

16. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
17. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 180 (simt astoņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

18. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis cenu aptaujas prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopēju cenu (EUR bez PVN).

19. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
20. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
21. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta piedāvājumam pievieno attiecīgo pilnvaru.
22. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.
23. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē.
24. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
25. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
IV. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu
26. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

· Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

· Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

· Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
· Ja tiek konstatēts, ka finanšu-tehniskais piedāvājums ir neatbilstoši noformēts vai iesniegts pēc piedāvājuma iesniegšanai paredzēta laika notecējuma. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantot papildu šifrēšanu (lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim), tādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā 5 minūšu laikā pēc noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
27. Piegādātāji nodrošina, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
28. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs, vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam. Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendenta un pretendenta speciālistu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv.
29. Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:
29.1. Finanšu-tehniskais piedāvājums (2.pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
29.2. Pretendents nodrošina kvalificētu būvspeciālistu piesaisti līguma izpildei. Pretendents piesaista vismaz šādu speciālistu: ēku būvdarbu būvuzraudzībā;
29.3. Pretendents pievieno katra speciālista rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē (brīvā formā);
29.4. Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma;
29.5. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem līdzīgajos būvobjektos iepriekšējo divu gadu periodā, vismaz 2(divi) objekti. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt, vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. Informāciju par veiktajiem pakalpojumiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapā):
	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


29.6. Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto speciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt savu un piedāvājumā norādīto speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku.
29.7. Objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam, saskaņā ar uzaicinājuma 3.pielikumu. 
V. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana
30. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

· pirms pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas, iepirkumu komisija pārbauda, vai uz pretendentiem nav attiecināmi izslēgšanas nosacījumi;
· finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude tehniskās specifikācijas prasībām;
· finanšu piedāvājumu vērtēšana;
· komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam un nosaka pretendentu, kuram piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības. 

31. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

32. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

33. Komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegto piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma vērtēšanai un salīdzināšanai.

34. Par uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, ir ar viszemāko cenu un attiecībā uz kuru nav iestājies neviens no izslēgšanas nosacījumiem.

35. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, vai arī pārtraukt tirgus izpētes procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

36. Komisija pieņem lēmumu par cenu aptaujas procedūras izbeigšanu, ja nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām.

37. Komisija var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas procedūras pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
38. Gadījumā, ja tiks iesniegti pretendentu atbilstoši iepirkuma noteiktajām prasībām piedāvājumi ar vienādām vērtējamām cenām, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kuram ir lielākā pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā.
Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija/darba uzdevums;

2. Finanšu-tehniskais piedāvājums (veidne);

3. Objekta apsekošanas akts.
iepirkumu speciālists 






Diāna Ogijenko
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/108P
DARBA UZDEVUMS

Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar projektu”
	Objekta nosaukums
	Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana.

	Objekta adrese
	Stāvā ielā 22, Daugavpilī

	Priekšmets
	Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju


Pretendentam jāievēro:

· Būvniecības likums

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

· Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “ Ēku būvnoteikumi”

Pretendentam jāatbilst:

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

· Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”

Īpašie noteikumi:

· Pirms pieteikuma iesniegšanas patstāvīgi apsekot objektu un iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju. 

· Pretendentam iepriekšējā pieredze līdzvērtīgo objektu būvuzraudzības veikšanā,  vismaz 2 objekti, pēdējo divu gadu laikā.

· Pretendenta speciālistam jābūt sertificētam ēku būvdarbu būvuzraudzībā.

· Pretendentam jāpievieno speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties līguma izpildē. Lūdzam ņemt vērā, ka līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstisko piekrišanu.

· Līgums ar izvēlēto pretendentu tiks parakstīts būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

1.Veicamo būvdarbu saraksts

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Būvlaukuma sagatavošanas darbi
	
	

	1.1.
	Būvtāfeles uzstādīšana
	kpl.
	1.00

	1.2.
	Brīdinājuma, norādījuma un aizlieguma zīmju uzstādīšana un
uzturēšana būvlaukumā uz būvniecības periodu
	kpl.
	2.00

	1.3.
	Sadzīves atkritumu konteinera piegāde, novietošana, noma (vai amortizācija) un uzturēšana uz būvniecības periodu, ar sekojošu aizvešanu no objekta
	gb.
	1.00

	1.4.
	Būvgružu konteinera (ietilpība 8 m3) piegāde, novietošana, noma (vai amortizācija) un uzturēšana uz būvniecības periodu, ar sekojošu aizvešanu no objekta
	gb.
	1.00

	1.5.
	Ugunsdzēsības stenda uzstādīšana un uzturēšana būvniecības periodā
	kpl.
	1.00

	1.6.
	Biotualetes piegāde, novietošana, noma (vai amortizācija) un uzturēšana uz būvniecības periodu (izvešana pēc vajadzības), ar sekojošu aizvešanu no objekta
	gb.
	1.00

	1.7.
	Moduļa tipa celtniecības konteinera (3.0 x 2.5 m), materiālu un instrumentu noliktavas ēkas uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumā uz būvniecības periodu
	gb.
	1.00

	1.8.
	Būvlaukuma teritorijas nožogojuma ( H=1.8 m, kpl. ar betona pamatu pēdām, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem) uzstādīšana/ demontāža, iesk. nomas vai amortizācijas izmaksas
	m
	140.00

	1.9.
	Vietas smēķēšanai ierīkošana
	obj.
	1.00

	1.10.
	Iebrauktuves un laukuma sagatavošana materiālu krautnēm un smagā transporta kustībai
	obj.
	1.00

	1.11.
	Pagaidu elektrosadales uzstādīšana būvlaukumā, iesk. el. pievada izbūvi un būvniecības periodā patērētās elektroenerģijas izmaksas
	obj.
	1.00

	1.12.
	Pagaidu ūdensapgādes pievienojuma, uzskaites megla ierīkošana būvlaukumā, iesk. uzstādīšanas un pieslēguma materiālu izmaksas un būvniecības periodā patērētās ūdens izmaksas
	obj.
	1.00

	1.13.
	Fasādes metāla inventārsastatņus noma (ar drošības sietu), montāža un demontāža
	m2
	1940.00

	2.
	Demontāžas darbi
	
	

	2.1.
	Betona apmales demontāža un utilizācija
	m2
	1.30

	2.2.
	Betona gaismas aku (700x1400x1300(h)mm ar esošiem vākiem demontāža
	gb.
	11.00

	2.3.
	Koka pagraba ārdurvju bloku demontāža un utilizācija
	kpl.
	2.00

	2.4.
	Pagraba logu demontāža un utilizācija
	kpl.
	11.00

	2.5.
	Logu ārējo skārda palodžu demontāža un utilizācija
	m
	223.70

	2.6.
	Bēniņu lūkas demontāža un utilizācija
	kpl.
	1.00

	2.7.
	Balkona vairogu demontāža un utilizācija
	m2
	171.00

	2.8.
	Balkonu jumtiņu un citu nesaskaņoti izbūvēto konstrukciju demontāža un utilizācija
	obj.
	1.00

	2.9.
	Jumta krāsota skārda parapetu nosegelementu demontāža un utilizācija
	m
	21.00

	2.10.
	Jumta krāsota metāla aizsargbarjeru saaudzīga noņemšana uz būvdarbu laiku
	m
	21.00

	2.11.
	"Komunālā saimniecības pārvalde" apgaismes sadalnes pārcelšana attālumā līdz 30cm
	kpl.
	2.00

	2.12.
	AS "GASO" ievadlīkumu pārcelšana saskaņā ar 12.05.2026 tehniskajiem noteikumiem Nr.4736/37.1-4-1
	kpl.
	3.00

	2.13.
	Esošās ieejas jumtiņu skārda apdares demontāža
	m2
	23.40

	2.14.
	Esošās ieejas jumtiņu esošo koka dēļu klāja demontāža
	m2
	20.30

	2.15.
	Sienu komunikāciju pagaidu atslēgšana, noņemšana (esošo komunikāciju sistēmu kabeļi, antenas, karogu turētājs, mājas numura zīme, atkritumu urnas u.tml.), saglabāt  atkārtotai  uzstādīšanai
	obj.
	1.00

	
	Vispārēije celtniecības darbi
	
	

	3.
	Ailu aizpildījuma montāža
	
	

	3.1.
	D-1 metāla vienviru durvju 1000x2100mm pilnā komplektācijā montāža
	m2
	4.20

	3.2.
	BL-1 metāla divviru bēniņu lūkas 800x600mm (brīvais atvērums) pilnā komplektācijā montāža
	m2
	0.48

	3.3.
	Gaisa pieplūdes termostatiskā vārsta ∅160 montāža (pašregulējošais ar termostatu regulējama dabīgās pieplūdes sistēma, plūsmas atdeve
vidēji pie 20Pa – 80m3/h, iekļauts termovārsts, gaisa filtrs, gaisa vads un āra reste), Sistemay vai līdzvērtīgs ar plastikāta pagarinājumu L=360mm montāža pagrabā, iesk. visus materiālus un palīgmateriālus
	kpl.
	11.00

	4.
	Durvju iekšējās apdares
	
	

	4.1.
	Durvju perimetra blīvēšana ar tvaika izolācijas blīvlentu, ieskaitot pamatnes sagatavošanu un visus nepieciešmais materiālus
	m
	12.40

	4.2.
	Iekšējo ailu malu špaktelēšana (2 reizes), slīpēšana un gruntēšana, sagatavošana apdarei saskaņā ar tehnoloģiju.
	m2
	2.10

	4.3.
	Iekšējo ailu malu krāsošana ar mitrumizturīgu ūdens emulsijas krāsu baltā tonī, saskaņā ar tehnoloģiju.
	m2
	2.10

	5.
	Dažādi darbi
	
	

	5.1.
	Pagraba logu ailu (200x1200x1300(h)mm x 11gb.) aizmūrēšana ar vieglbetona blokiem (200x200x600mm) ieskaitot visus materiālus un palīgmateriālus
	m3
	3.43

	5.2.
	Atvērumu urbšana gaisa pieplūdes vārstiem d160/d182, L=200mm
	gb.
	11.00

	5.3.
	Atvērumu aizblīvēšana ar izolējošām putām pēc gaisa pieplūdes vārstu montāžas
	gb.
	11.00

	6.
	Jumta darbi
	
	

	6.1.
	Esošās bēniņu virsmas attīrīšana no būvgružiem un utilizācija
	m2
	468.00

	6.2.
	Bēniņu telpā esošo kabeļu izvietošana virs projektētās siltumizolācijas, iesk. stiprinājumus un citus palīgmateriālus
	obj.
	1.00

	6.3.
	Tvaika izolācijas plēves t=0.2mm ieklāšana ar uzlocījumu uz vertikālajām virsmām
	m2
	468.00

	6.4.
	Beramās siltumizolācijas PAROC BLT 9, siltumvadītspēja λ≤0.041 W/mK vai ekvivalents ieklāšana
	m2
	468.00

	6.5.
	Gala sienas parapeta mezgla izbūve saskaņā ar AR-10, "Gala sienas parapeta mezgls", iesk. mitrumizturīgā finiera 600x21 mm, impregnēta koka dēļu 150x40mm, tērauda plāksnes balstu, krāsotu skārda parapeta nosegelementu PURAL pārklājuma (b=0.5mm, tonis RR32) montāža un citi stiprinājumi un palīgmateriāli
	m
	21.00

	6.6.
	Jumta krāsota metāla aizsargbarjeru atkārtota uzstādīšana pēc fasādes siltināšanas darbiem, iesk. stiprinājumus un citus montāžas materiālus
	m2
	21.00

	7.
	Fasādes, logu un durvju ailu siltināšana
	
	

	7.1.
	Logu, balkona durvju nosegšana ar plēvi un plēves noņemšana pēc darbu pabeigšanas
	m2
	362.80

	7.2.
	Esošo PEST piekarkabeļu ievietošana aizsargčaulās (L=500mm x  4gb), aizsargčaulas gala aizpildīšana ar hidroizolējošu materiālu, čaulas diametru precizēt objektā (AR-10)
	m
	2.00

	7.3.
	Esošo ventilācijas atvērumu bēniņu telpā aizdarīšana ar siltumizolācijas plāksnēm PAROC Linio PRO,  t=150 mm (λ≤0.034 W/mK) vai ekvivalents pēc bēniņu telpas siltinājuma izbūves
	m2
	13.50

	7.4.
	Esošās ārējās apdares virsmas (ārsienas logu, durvju ailas) tīrīšana un apstrāde ar hidrofobu sastāvu
	m2
	1566.40

	7.5.
	Ārsienu, logu, durvju ailu virsmu sagatavošana siltināšanai - plaisu aizdarīšana (15% no kopējā siltināmā apjoma), iekļaujot visus nepieciešamos materiālus
	m2
	234.96

	7.6.
	Ārsienu, logu, durvju ailu gruntēšana ar dziļumgrunti pirms siltināšanas, grunts uzsūcošām pamatnēm Ceresit CT17 vai ekvivalents
	m2
	1566.40

	7.7.
	Siltumizolācijas slāņa ierīkošana ārsienām, tās pielīmējot un piedībeļojot izmantojot akmens vates siltumizolāciju
	m2
	1449.60

	7.8.
	Alumīnija cokola profila, t=150 mm ar lāseni virs cokola un virs ieejas jumtiņiem (AR-10) montāža, iesk. montāžas materiālus un palīgmateriālus
	m
	119.60

	7.9.
	Ārsienu izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu 160 g/m2, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu,  iesk. visus nepieciešamos materiālus, saskaņā ar fasādes siltināšanas tehnoloģiju
	m2
	1446.60

	7.10.
	Ārsienu virsmu gruntēšana un apmešana ar masā tonētu dekoratīvo silikona apmetumu Ceresit CT174 (faktūra "akmentiņi", grauda izmērs 1mm) vai ekvivalents
	m2
	1446.60

	7.11.
	Ieejas jumtiņa un ārsienas pieslēguma vietas noklāšana ar kausējamo ruļļveida segumu ieskaitot pārejas bortiņu no siltumizolācijas materiāla (AR-10)
	m2
	4.70

	7.12.
	Krāsota skārda lāseņa montāža asīs 1-2, 2-1, h=200mm ar PURAL pārklājumu, b=0.5mm, tonis RAL7024, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus
	m
	98.40

	7.13.
	Kausējamā ruļļveida bitumena seguma h=150mm ieklāšana virs lāseņa asīs 1-2, 2-1
	m
	98.40

	7.14.
	Ārējo logu, balkona durvju ailu siltināšana ar 30x120mm biezām vates plāksnēm PAROC Linio15 λ=0.037W/mK vai ekvivalents, ar loga pielaiduma profiliem. Iesk. visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus
	m2
	116.80

	7.15.
	Ailu virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu 160 g/m2, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu,  iesk. visus nepieciešamos materiālus, saskaņā ar fasādes siltināšanas tehnoloģiju
	m2
	203.00

	7.16.
	Ailu virsmu gruntēšana un apmešana ar masā tonētu dekoratīvo silikona apmetumu Ceresit CT174 (faktūra "akmentiņi", grauda izmērs 1mm) vai ekvivalents
	m2
	203.00

	7.17.
	Ārējo skārda palodžu b=360mm montāža, tonis - RR20, iesk. logu skārda palodzes, t=0.5mm ar PURAL pārklājumu, stiprinājumus un montāžas materiālus
	m
	223.70

	8.
	Balkonu atjaunošana
	
	

	8.1.
	Balkonu dzelzbetona plātnes apakšējās, perimetra virsmas attīrīšana no drūpošām daļām, atsegto stiegrojumu apstrādāt ar pretrūsas sastāvu Staber EVA-022 vai ekvivalents
	m2
	90.40

	8.2.
	Balkona plātnes betona aizsargkārtas atjaunošana, izdrupušās vietas, virsmu izlīdzināt ar remontjavu Ceresit CX20 vai ekvivalents
	m2
	90.40

	8.3.
	Balkona apakšējās un perimetra virsmas gruntēšana Ceresit CT17 vai ekvivalents, armējošā slāņa ieklāšana ar stikla šķiedras sietu 160g/m²
	m2
	90.40

	8.4.
	Balkona virsmas krāsošana ar Ceresit CT48 vai ekvivalents, tonis Caparol Fassade A1 tonis Hellwaiss vai ekvivalents
	m2
	90.40

	8.5.
	Balkona metāla margu atjaunošana, remonts, apstrāde ar antikorozijas līdzekli un krāsošana, iesk. visus palīgmateriālus
	m
	160.20

	8.6.
	Skārda lāseņa ~200mm montāža pa balkona perimetru, PURAL pārklājums, tonis RR20, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus
	m
	160.20

	8.7.
	Balkonu plātnes augšējās virsmas esošās apdares, slīpumu veidojošā slāņa noņemšana un utilizācija
	m2
	90.40

	8.8.
	Balkona plātnes virsmas hidroizolācijas slāņa ieklāšana ārsienas un balkonu paneļu salaiduma vietā Weber.tec 915 vai ekvivalents
	m2
	17.70

	8.9.
	Balkona plātnes virsmas jauna slīpumu veidojošā slāņa izbūve - smalkgraudains betons C16/20, b=30-60mm, kritums 1.5% virzienā no ēkas
	m2
	90.40

	8.10.
	Betona aizsargsastāva PLANISEAL WR100 vai ekvivalents uzklāšana
	m2
	90.40

	8.11.
	Balkona vairogu montāža ar šķiedrcementa plāksnēm Equitone Coloura FCM 911 Lemonl vai ekvivalentu, iesk. stiprinājumus, montāžas materiālus un palīgmateriālus
	m2
	160.20

	9.
	Dažādi darbi
	
	

	9.1.
	Karoga kāta turētāja piestiprināšana atpakaļ pēc darbu pabeigšanu, iesk. stiprinājumus
	kpl.
	1.00

	9.2.
	Mājas numurzīmes piestiprināšana atpakaļ pēc darbu pabeigšanas, iesk. stiprinājumus
	kpl.
	1.00

	9.3.
	Uz ēkas ārsienām un būvdarbu teritorijā  esošo komunikāciju sistēmu, apgaismes, videonovēršonas  ierīču u.c. montāža atpakaļ pēc siltināšanas darbu pabeigšanas
	obj.
	1.00

	10.
	Ieejas jumtiņu atjaunošana (AR-12)
	
	

	10.1.
	Jumtiņa antiseptizētu, krāsotu koka dēļu klāja montāža, mitrumizturīgā finiera, b=21mm montāža ar slīpumu, iesk. stiprinājumus,montāžas materiālus un palīgmateriālus
	m2
	20.30

	10.2.
	Esošo koka siju attīrīšana, krāsošana, toni saskaņot autoruzraudzības kārtībā
	kpl.
	3.00

	10.3.
	Jaunā seguma ieklāšana divās kārtās: 1.Apakškārta - kausējamais jumta segums (biezums 3.2 mm) 2.Virskārta - kausējamais jumta segums (biezums 4.5 mm), iekļaujot jumtiņa un vertikālās virsmas savienojuma vietā papildus bitumena ruļļu materiāla segumu, iesk. montāžas materiālus un palīgmateriālus
	m2
	20.70

	10.4.
	Skārda lāsenis pa jumtiņu perimetru, ar PUR pārklājumu, b=0.5mm, iesk. stiprinājumus un palīgmateriālus
	m
	21.15

	11.
	Pamatu, cokola siltināšana
	
	

	11.1.
	Pamatu atrakšana pa posmiem, grunti berot atbērtnē, tranšejas platums 1.2 m, dziļums 1.0m
	m3
	130.90

	11.2.
	EL kabeļa ievietošana dalītajā aizsargcaurulē DN110, 750N, ja pie pamatu atrakšanas tiek konstatēts
	m
	2.40

	11.3.
	Esošo pamatu virsmas attīrīšana, sagatavošana siltināšanai
	m2
	177.80

	11.4.
	Pamatu remonts nokalšanas vietās, plaisu aizdarīšana  ~30% no kopējā siltināmā apjoma
	m2
	53.34

	11.5.
	Pamatu sienu virsmas vertikālās hidroizolācijas uz cementa bāzes ieklāšana 2 kārtās, Mapei Planiseal 88 vai ekvivalents
	m2
	177.80

	11.6.
	Pamata siltumizolācijas slāņa ierīkošana izmantojot ekstrudēts putu polistirola slāni ar pusspundi (XPS), b=150mm, λd=0,034 W/m*K, spiedes izturība ≥300
	m2
	177.80

	11.7.
	Siltināto virsmu armēšana ar stiklšķiedras sietu 160g/m²  cokola daļai un ~50mm iedziļinājumu zemē
	m2
	68.70

	11.8.
	Cokola virsmu gruntēšana un apmešana ar caurspīdīgiem silikona-akrila sveķiem un krāsotiem kvarca 2,0 mm graudim
	m2
	68.70

	11.9.
	Siltinātā zemzemes pamata virsmas vertikālās hidroizolācijas uz cementa bāzes ieklāšana, Mapei Planiseal 88 vai ekvivalents
	m2
	109.10

	11.10.
	Ģeomembrāna (b=300mm) apmetuma - aizsargapmales savienojuma vietā
	m2
	32.70

	12.
	Apmales gar ēkas perimetru izveide
	
	

	12.1.
	Blietētas smilts kārtas fr.0-4mm 100mm biezumā  izbūve apmales pamatnei
	m2
	73.90

	12.2.
	Blietētas šķembu kārtas fr.0-40mm izbūve 100mm  biezumā apmales pamatnei
	m2
	73.90

	12.3.
	Betona C20/25 apmales 650x100(h) mm pa ēkas perimetru izbūve, iesk. visus nepieciešamos darbus un materiālus, siets d=6, 100x100 montāžu, pēc izbūves deformāciju žuvju izveide
	m
	73.90

	12.4.
	Pamatu aizbēršana ar grunti no atbērtnes, tranšejas platums 1.2 m, dziļums 1.00 m blietējot pa kārtām ik pēc 30 cm
	m2
	130.90

	12.5.
	Teritorijas sakopšana un zālāja atjaunošana pēc būvdarbu pabeigšanas
	m2
	42.50


Īpašie noteikumi:

Būvdarbu paredzamais izpildes termiņš - 270 (divi simti septiņdesmit) kalendārās dienas.
2. Uzdevums

1. Būvuzraugam jānodrošina būvniecības ierosinātāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, ka arī nepieļaut:

1.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

1.2. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

1.3. atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām. 

2. Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls paredzēto būvdarbu uzraudzības veikšanai, ar attiecīgiem sertifikātiem.

3. Būvuzrauga pienākumi:

3.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;

3.2. nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

3.3. iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;

3.4. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;

3.5. atrasties objektā vismaz 3 (trīs) dienas nedēļā, minimālais būvuzrauga atrašanas laiks ojektā – 2 (divas) stundas, ārkārta gadījumos, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ierasties objektā 2 (divu) stundu laikā; 

3.6. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvniecības ieceres dokumnentācijai, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

3.7. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;

3.8. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;

3.9. pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem;

3.10. pēc katras objekta apmeklēšanas veikt atbilstošu ierakstu būvdarbu žurnālā par objektā konstatēto situāciju, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;

3.11. BIS sadaļā "Darbu gaita" savlaicīgi jāapstiprina ikdienas darbi, saņemtie materiāli un būvizstrādājumi, kā arī veikto būvdarbu pieņemšanas akti;

3.12. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;

3.13. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga (ja tāds paredzēts), būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.14. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;

3.15. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.16. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē norādīto kopējo summu;

3.17. normatīvajos aktos noteiktajāā kārtībā izvērtēt, saskaņot un pieņēmt būvdarbu laikā konstatētos neparēdzētos darbus vai papilddarbus;

3.18. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.19. ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas;

3.20. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.21. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

3.22. informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

3.23. informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts;

3.24. parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši buvniecības ieceres dokumentācijai un ir izpildīti šī uzdevuma 3.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā izteiktie būvuzrauga norādījumi;

3.25. neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumu.
4. Būvuzrauga tiesības:

4.1. pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvniecības ieceres dokumentācijas dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju, ja attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā;

4.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;

4.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

4.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

4.5. vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

4.6. informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvniecības ieceres dokumentāācijā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

5. Būvuzraudzības plānā, ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju:

5.1. nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā, ja tāds tiek izstrādāts, ietvertos darbu posmus (piemēram, būvdarbu sagatavošana, tai skaitā būvasu nospraušana, un pamatu, pazemes stāvu izbūve, inženiertīklu pievadu izbūve, ēkas karkasa vai nesošo konstrukciju izbūve);

5.2. iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā;

5.3. būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti;

5.4. dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

5.5. risks, ko var radīt būves nojaukšanas vai demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi.

6. Ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas projekts, būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus.

7. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā pievieno būvniecības informācijas sistēmā pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.
Pielikumā: būvniecības ieceres dokumentācija
2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/108P
FINANŠU-TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(veidne)
“Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar projektu””,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/108P
	Iesniedzams:
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417.

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersonas, kura koordinēs ar līguma izpildi saistītus jautājumus vārds, uzvārds, amats, tālrunis:
	

	Tālrunis un/ vai e-pasts pasūtījuma veikšanai:
	

	Bankas nosaukums, filiāle:
	

	Bankas kods:
	

	Norēķinu konts:
	

	Personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds:
	


Iepazinušies ar cenu aptaujas “Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar projektu””, ID Nr. SIA DDzKSU 2026/108P, prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:
	Nr.
	Piedāvāto pakalpojumu nosaukums un detalizēts apraksts
	Līgumcena euro
bez PVN

	1.
	Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar projektu”
	

	Kopā bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Līgumcena ar PVN
	


Pretendents apliecina, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

· Piekrīt SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu-tehniskā piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai;

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


3.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/108P

Objekta apsekošanas AKTS
“Būvuzraudzības veikšana objektā “Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar projektu””
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/108P
Pasūtītājs: SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ.Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
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